|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cycle** | **Reset** | **IF** | **ID** | **EX** | **MEM** | **WB** |
| 1 | 1 | addi $2, $0, 5 | nop | nop | nop | nop |
| 2 | 0 | addi $3, $0, 12 | addi $2, $0, 5 | nop | nop | nop |
| 3 | 0 | addi $7, $3, -9 | addi $3, $0, 12 | addi $2, $0, 5 | nop | nop |
| 4 | 0 | or $4, $7, $2 | addi $7, $3, -9 | addi $3, $0, 12 | addi $2, $0, 5 | nop |
| 5 | 0 | and $5, $3, $4 | or $4, $7, $2 | addi $7, $3, -9 | addi $3, $0, 12 | addi $2, $0, 5 |
| 6 | 0 | add $5, $5, $4 | and $5, $3, $4 | or $4, $7, $2 | addi $7, $3, -9 | addi $3, $0, 12 |
| 7 | 0 | beq $5, $7, end | add $5, $5, $4 | and $5, $3, $4 | or $4, $7, $2 | addi $7, $3, -9 |
| 8 | 0 | slt $4, $3, $4 | beq $5, $7, end | add $5, $5, $4 | and $5, $3, $4 | or $4, $7, $2 |
| 9 | 0 | slt $4, $3, $4 | beq $5, $7, end | *nop* | add $5, $5, $4 | and $5, $3, $4 |
| 10 | 0 | beq $4, $0, around | slt $4, $3, $4 | beq $5, $7, end | nop | add $5, $5, $4 |
| 11 | 0 | addi $5, $0, 0 | beq $4, $0, around | slt $4, $3, $4 | beq $5, $7, end | nop |
| 12 | 0 | addi $5, $0, 0 | beq $4, $0, around | nop | slt $4, $3, $4 | beq $5, $7, end |
| 13 | 0 | slt $4, $7, $2 | nop | beq $4, $0, around | nop | slt $4, $3, $4 |
| 14 | 0 | add $7, $4, $5 | slt $4, $7, $2 | nop | beq $4, $0, around | nop |
| 15 | 0 | sub $7, $7, $2 | add $7, $4, $5 | slt $4, $7, $2 | nop | beq $4, $0, around |
| 16 | 0 | sw $7, 68($3) | sub $7, $7, $2 | add $7, $4, $5 | slt $4, $7, $2 | nop |
| 17 | 0 | lw 42, 80($0) | sw $7, 68($3) | sub $7, $7, $2 | add $7, $4, $5 | slt $4, $7, $2 |
| 18 | 0 | j end | lw 42, 80($0) | sw $7, 68($3) | sub $7, $7, $2 | add $7, $4, $5 |
| 19 | 0 | addi $2, $0, 1 | j end | lw 42, 80($0) | sw $7, 68($3) | sub $7, $7, $2 |
| 20 | 0 | sw $2, 84($0) | nop | j end | lw 42, 80($0) | sw $7, 68($3) |
| 21 | 0 |  | sw $2, 84($0) | nop | j end | lw 42, 80($0) |
| 22 | 0 |  |  | sw $2, 84($0) | nop | j end |
| 23 | 0 |  |  |  | sw $2, 84($0) | nop |
| 24 | 0 |  |  |  |  | sw $2, 84($0) |

Table . Expected Instruction Trace

*Note: The number of included cycles is not necessarily the number of expected cycles*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cycle** | **Reset** | **PCF** | **brjflush** | **forwardAE** | **forwardBE** | **forwardAD** | **forwardBD** | **branchstall** | **lwstall** |
| 1 | 1 | 0x00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0x04 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0x08 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0x0C | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0x10 | 0 | 10 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0x14 | 0 | 10 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0x18 | 0 | 00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0x1C | 0 | 10 | 01 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0x1C | 0 | 00 | 00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0x20 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0x24 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 0x24 | 1 | 00 | 00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0x28 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0x2C | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0x30 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0x34 | 0 | 10 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0x38 | 0 | 10 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0x3C | 0 | 10 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0x40 | 1 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0x44 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0x48 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0x4C | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0x50 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0x54 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Table . Expected Forward and Stall Signal